OPATŘENÍ K ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ
Tvar a velikost polí, druhy plodin
· Situování pozemků delší stranou ve směru vrstevnic
· Zatravněné zasakovací pásy
· Zalesněné zasakovací pásy
· Zatravnění podél vodotečí
· Střídání pásů různých plodin (např. pásy kukuřice a vojtěšky či jiné pícniny
· Vhodný výběr plodin – ne kukuřice na svahu např.
· Zatravnění meziřadí v sadech, vinicích
Vliv na zadržení vody v krajině: zpomalení a snížení odtoku a zvýšení vsaku, zlepšuje vodní režim v půdě i dotaci podzemních vod, snížení výparu.
Ochranné zpracování půdy: 
 = zkrácení času, kdy je půda bez ochranného vegetačního pokryvu na minimum.
· Ponechání posklizňových zbytků plodin
· Meziplodiny (např. hořčice či jetel)
· mělké kypření místo orby či hlubší prokypření bez obracení
· prokypření s ponecháním posklizňových zbytků
· hrázkování a důlkování (v brázdě jsou hromádky)
· Mulčování
· Podplodiny (např. obilí)
Vliv na zadržení vody v krajině: zpomalení a snížení odtoku a zvýšení vsaku, zlepšuje vodní režim v půdě i dotaci podzemních vod. Zvýšení objemu organické hmoty v půdě zvyšuje její retenční schopnost. Mulčování také snižuje výpar.

Úpravy terénu
· Průlehy =  mělké široké zatravněné (lze i keře a pod) příkopy k zachycování a vsakování vody, nejlépe podél vrstevnic
· Příkopy = hlubší a užší průleh, k zachycování a vsakování vody, nejlépe podél vrstevnic
· Zasakovací pásy (travnaté pásy s možností dosadby stromů, nejlépe vedené podél vrstevnic, také kolem toků a vodních ploch)
· Údolnice  = příkop ve směru odtoku, zpevněný a zatravněný, aby nedocházelo k erozi
· Hrázky - ve směru vrstevnic, zatravněné (lze i v lese, na tocích a tak)
· Meze
· Přehrážky = příčné hrázky přes linii odtoku
· Terasy – jsou problematičtější, hodně mění přírodní poměry
Vliv na zadržení vody v krajině: zpomalení a snížení odtoku a zvýšení vsaku i při větších srážkách, zlepšuje vodní režim v půdě i dotaci podzemních vod. Snižuje výpar. a větrnou erozi.
Malé vodní plochy
· Malé vodní nádrže různého typu
· Suché poldry
Vliv na zadržení vody v krajině: zadržení vody v krajině, ochrana proti povodním, akumulace vody jako zásoba pro období sucha, k nadlepšování průtoku v toku pod nádrží při období sucha ale reálně nedochází, ba naopak. Suché poldry mohou zvyšovat infiltraci vody do půdy i podzemí.
Pozn.: tvoří bariéru na toku, ovlivňují přirozené vodní poměry v toku a změně teploty v něm
Opatření v lesích
· Polyfunkční les s pestrou dřevinnou skladbou = různé věkové skupiny i druhy dřevin
· Změna smrkových monokultur na smíšený či listnatý les
· Těžení na malých plochách či ponechání části stromů a podrůstání
· Pařeziny
· Větrolamy – pásy keřů a stromů kolmo na převládající směr větru, široké 8-16m
· Ochranné lesní pásy kolem toků a nádrží
· Omezení těžké techniky v lesích
Vliv na zadržení vody v krajině: vyrovnaný odtok působí proti povodním, zadržení vody v krajině, zpomalení a snížení odtoku a zvýšení vsaku (biomasa z listí na zemi, kořenový systém a póry v půdě) i při větších srážkách, zlepšuje vodní režim v půdě i dotaci podzemních vod.
Toky a nivy - revitalizace
· Obnova přirozených koryt toků (zakrucování, hloubkové členění, rozšiřování )
· Změlčení koryt – potlačuje jeho odvodňovací účinky 
· Ramena a tůně
Vliv na zadržení vody v krajině: zadržení vody v krajině, ochrana proti povodním, zasakování do půd a podloží
Mokřady
· mokřady
Vliv na zadržení vody v krajině: zadržení vody v krajině a pomalé zasakování do půd a podloží, ochrana proti povodním
Agrolesnictví
· liniové výsadby dřevin na orné půdě
· výsadby dřevin na pastvinách
Vliv na zadržení vody v krajině: přerušení odtokových drah a zvýšení zasakování do půd a podloží, snížení proudění a tím i odpařování (prý)
Hospodaření s dešťovou vodou
· [bookmark: _GoBack]Vsakovací průlehy
· Podzemní nádrže
· Zelené střechy

Vliv na zadržení vody v krajině: přerušení odtokových drah a zvýšení zasakování do půd a podloží, kumulace vody pro další využití
